**附件 成品采购需求书**

**（货物类项目专用）**

一、采购项目基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 佳山校区化工楼维修工程成品套装装饰门采购 |
| 项目负责人 | 赵建新 | 联系方式 | 手 机 号码：13865558683 |
| **采购设备清单** |
| 序号 | 设备名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 合计 | 备注 |
| 1 | 免漆成品套装装饰百叶门900X2100（百叶尺寸见图纸） | 1015 | 8 | 樘 | 8120 | 单扇（百叶尺寸见图纸） |
| 2 | 免漆成品套装装饰门900X2100 | 830 | 36 | 樘 | 29880 | 单扇门 |
| 3 | 免漆成品套装装饰百叶门500X2000 | 729 | 1 | 樘 | 729 |  |
| 4 | 免漆成品套装装饰门1200X1800 | 1100 | 1 | 樘 | 1100 | 子母门 |
| 5 | DK免漆成品套装装饰门套1500X3000 | 220 | 90 | 米 | 19800 |  |
| 6 | DK免漆成品套装装饰门套1620X3000 | 220 | 30.48 | 米 | 6705.05 |  |
| 7 | DK免漆成品套装装饰门套900X2100 | 200 | 30.6 | 米 | 6120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 72454.05 |  |

二、商务需求及技术需求

**（一）商务需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、预付款支付情况：☑无预付款（通常无） □有预付款2、单位工程竣工验收合格后支付合同价款的 95 %，保期满后无质量问题无息支付余款. |
| 2 | 免费质保期 |  二 年。 |
| 3 | 供应商资质要求 | 1、具有独立法人资格，有较强经济实力、良好信誉和售后服务能力，且为生产或经营本次招标所采购货物的生产企业或授权销售商。2、投标人为销售商时，须为所投标品牌的授权经销商，并提供制造厂商同意其提供该货物的正式授权书，包括制造厂商颁发的分销商、经销商、代理商证书以及针对本项目的授权书，但不接受制造厂商的分销商、经销商、代理商出具的授权书。3、投标人需在马鞍山地区具备售后服务能力。 |
| 4 | 交货期 | 2017年2月28日交货，2017年3月8日安装完毕。 |
| 5 | 其他要求 | 1. 投标报价需含产品费（门框套、门吸、五金配件及招标人要求的配件等）、设计费用、运输费用、保管费用、装卸费用、安装费用（包括门与墙体间缝隙填实、打胶、门下坎灌浆及固定等）、一切措施费用、安全文明施工费用、政府规费、质保期内保养费用和维修费、所有价内价外税金及合理利润等、现场可能发生的临时设施、安装水电费、其他费用及不可预见费用等所有费用。
2. 本次采购采用建安工程总承包管理模式，本项目作为专业分包工程，已纳入总包管理范围，包括现场的协调和对有关资料整理的要求等，并由总承包单位对其施工质量、进度负责。对此，投标人不得拒绝。投标人施工中使用总承包单位的脚手架等措施性的费用及施工中使用的水电费、材料费待与总包方自行约定，费用包括在投标报价中。中标人须和总承包单位签订分包协议及安全文明施工合同，相关费用费用中标人包含在投标报价中。
3. 投标人在投标前需要充分考虑各种风险及效益，正式生产前先需要生产样门，经招标人确认后方可在工程上正式使用。
4. 投标人在递交投标文件时，应提供加工图纸，图纸需标注各配件、材料规格、尺寸及品牌等供评审专家评审。
5. 投标人投标时需提供板材、门锁、铰链、门吸等样品，便于封样和核对。中标后的样品将被封存，作为合同的一部分，不按上述要求提交样品的，其投标将被拒绝。
 |

**（二）功能及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 功能及技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 免漆成品套装装饰百叶门900\*2100（百叶尺寸见图纸） | 1. 单扇门（免漆板）；
2. 含门套（免漆板） ；

3、不锈钢铰链壁厚不小于3.5mm ，每个门扇装3个明铰链；4、安装不锈钢门吸； 5、不锈钢门锁及其它配件；  | 8 | 樘 |
| 2 | 免漆成品套装装饰门900\*2100 | 1. 单扇门（面漆板）；
2. 含门套（免漆板）；

3、明装不锈钢铰链壁厚不小于3.5mm ，每个门扇装3个；4、安装不锈钢门吸； 5、不锈钢门锁及其它配件。 | 36 | 樘 |
| 3 | 免漆成品套装装饰百叶门500\*2000 | 1. 单扇门（面漆板）；
2. 含门套（免漆板）；

3、明装不锈钢铰链壁厚不小于3.5mm ，每个门扇装3个；4、安装不锈钢门吸； 5、不锈钢门锁及其它配件。 | 1 | 樘 |
| 4 | 免漆成品套装装饰门(子母门)1200\*1800 | 1、子母门（免漆板）； 2、含门套（免漆板）； 3、明装不锈钢铰链壁厚不小于3.5mm ，每个门扇装3个；4、安装不锈钢门吸； 5、不锈钢门锁及其它配件；6、不锈钢插销；  | 1 | 樘 |
| 5 | DK免漆成品套装装饰门套1500\*3000 | 免漆板 | 90 | 米 |
| 6 | DK免漆成品套装装饰门套1620\*3000 | 免漆板 | 30.48 | 米 |
| 7 | DK免漆成品套装装饰门套900\*2100 | 免漆板 | 30.6 | 米 |

备注：

1. 投标人中标后须现场核实采购清单数量、门洞口尺寸及开启方式，核实后的数量、门洞口尺寸及开启方式,经招标人、监理单位、总包单位确认后进行采购，门的数量、尺寸及开启方式如有变化，投标单价不予调整。
2. 门的颜色中标后以招标人认可的颜色为准，投标单价不予调整。

基建管理办公室

2017年2月12日