**项目需求**

1. **商务需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、预付款支付情况：□无预付款（通常无）□有预付款2、供货完并验收合格后支付总价款的95%，质保期满后无息支付余款。 |
| 2 | 免费质保期 | 1年。（如设备免费质保期不统一，具体说明清楚） |
| 3 | 交货期 | 签订合同后30日历日 |

1. **功能及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 普通快开反应釜 | 容积：25ML\*反应釜材质：哈氏合金材质\*进气阀门：swagelok进气高温截止阀门\*出气阀门：swagelok出气高温截止阀门\*取样阀：swagelok取样高温截止阀门加热功率：1500W搅拌方式：机械搅拌搅拌器材质：哈氏合金\*搅拌速度1200转/分以内r/min\*定时设置：支持保温定时及工作定时\*超温保护：支持超温报警及自动停止加热温度整定：支持\*使用温度范围：250℃\*设计温度范围：300℃\*使用压力范围：15MPa\*设计压力：25 Mpa操作升级：阀门开在法兰上部，采用开环设计，开合更方便。安全升级：压力表、安全阀增加冷却装置——冷却塔，安全级别更高。 | 2 | 套 |
| 2 | ika模块反应釜（一拧快开型） | 1、釜体优势：\*快拆快卸一拧快拆快卸，提升操作反应釜效率！◎采用直角针阀，取样无残留。◎外形美观，操作简单。\*出厂前水压，气压测试，反应釜装有安全阀，保证操作安全。\*冷凝塔式连接器，保障压力表及比例卸荷阀等核心配件使用温度安全。\*自密封设计，反应溶液0泄漏。加热模块优势：\*固相金属浴加热，升温迅速均匀，加热无油烟无污染。\*方便随时从加热器上拿下及放上加热，不占用IKA搅拌器资源，一机多用！快拆快卸反应釜反应釜参数：容积：10ml反应釜材质：釜体哈氏合金进气阀门：swagelok进气高温截止阀出气阀门：swagelok出气高温截止阀取样阀门：swagelok取样高温截止阀\*搅拌方式：德国IKA RCT Basic加热磁力搅拌器搅拌速度：0—1200r/min\*超温保护：支持超温报警及自动停止加热\*使用温度范围：240℃\*设计温度：250℃\*使用压力：10MPa\*设计压力：16 MPa | 2 | 套 |